簡易放送システム RICA Server V1.5.0 取扱説明書 (Windows版)

本システムは、ネットワーク経由で音声をリアルタイム配信するためのキャスター（録音・送信側）とサーバー（受信・再生側）で構成されています。
本実行ファイルはサーバーです。キャスターから送られてきた音声を受信し、スピーカーから再生します。

本システムが使用する FFmpeg バイナリ（gyan.dev 提供）は、GNU General Public License (GPL) version 3 の下でライセンスされています。FFmpeg は FFmpeg チームの商標です。詳細なソースコードやライセンス条項については、同梱の licenses\gpl-3.0.txt と ffmpeg.org を参照してください。

初回起動時に設定ファイル rica_server.yml が自動生成されます。
設定ファイルは 項目名: 値 の形式で記述します。各項目の意味と設定例は以下の通りです。

PORT
デフォルト: 41001
放送の開始・停止指示や、サーバーの状態確認のほか、クライアントから送られてくる音声データを受け取るための番号です。
クライアント側の「ポート」の設定と一致させる必要があります。
他のソフトウェアと番号が重複するとエラーになります。

ALLOW_MIC
デフォルト: false
trueにすると、クライアントからサーバー側のマイクにアクセスできるようになります。

OUTPUT_DEVICE
デフォルト: default
受信した音声を出力するスピーカーを指定できます。Windowsではデバイス名、LinuxではALSA番号を入力してください。
defaultを入力するとデフォルトのスピーカーを使用します。

INPUT_DEVICE
デフォルト: default
クライアントがアクセスするマイクを指定できます。Windowsではデバイス名、LinuxではALSA番号を入力してください。
defaultを入力するとデフォルトのマイクを使用します。